Pielikums Nr.2

 Nolikumam ID Nr. DI 2018/8/ERAF

**Pasūtītāja Tehniskā specifikācija**

Ja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

**Žāvēšanas iekārta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Skaits** | **Prasības (minimālie tehniskie parametri)** |
| **Žāvēšanas iekārta** | **1 gab** | Prasības (vispārējās):* - Jābūt piemērotai augļu, ogu, dārzeņu, tēju, sēņu u.c. augu valsts produktu žāvēšanai;
* - Žāvēšanai jānorit ar siltu gaisu. Ventilatoriem jānodrošina vienmērīga gaisa cirkulācija pa žāvēšanas kameru.

Tehniskie rādītāji un aprīkojums:* - Žāvēšanas temperatūrai jābūt regulējamai vismaz līdz 65 oC;
* - Sildīšana ar elektrību – sildīšanas jauda vismaz 5,0 kW, bet ne vairāk kā 7,0 kW;
* - Elektrības pieslēgums: 400 V, 50 Hz, 3 fāzes;
* - Izmantojamais kopējais žāvēšanas virsmas laukums: vismaz 14 m2;
* - Paplāšu izmērs: vismaz 700 mm x 500 mm;
* - Paplāšu skaits: vismaz 40 gab (jābūt iekļautām komplektācijā);
* - Aprīkojumā jābūt vismaz 40 gab *“DrySilk”* vai ekvivalentām loksnēm, ko liek uz paplātēm, gadījumā, ja produktam ir tendence pielipt žāvēšanas procesā pie paplātes. Loksnes izmēram jābūt tādam pašam kā paplātes izmēram (vismaz 700 mm x 500 mm);
* - Jābūt vadības panelim;
* - Temperatūras regulācijai jābūt ar LED displeju;
* - Iekārtas materiāls: jābūt nerūsējošam tēraudam;
* - Aprīkojumā jābūt automātiskam ventilācijas modulim - papildus sistēma ar elektronisku kontroli mitra gaisa izvadīšanai, lai optimizētu un padarītu efektīvāku iekšējo gaisa cirkulāciju un labāku mitruma līmeņa kontroli, tādejādi efektīvāku un ekonomiskāku produkta žāvēšanu;
* - Iekārtas ārējie izmēri: jāiekļaujas izmēros 1900mm x 850mm x 1600mm (platums x dziļums x augstums);
* - Piegāde un uzstādīšana: pasūtītāja norādītajā adresē;
* - Personāla apmācība: vismaz 1 (viena) darbinieka apmācība pasūtītāja telpās;
* - Garantijas laiks: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši.
 |